Монтаж  унитаз – компакта ТМ SANITA.

1. подготовьте ровную жесткую поверхность пола в месте установки, отвод от системы холодного водоснабжения с краном оснащенным фильтром грубой очистки, место соединения канализации с унитазом, расходные материалы (шланг с металлизированной оплеткой для подвода воды г/г, отвод или манжета для соединения унитаза с канализацией). Для обеспечения беспрепятственного выхода воды из унитаза в канализацию, рекомендуем  при подключении унитаза,  использовать жесткие (пластик) отводы диаметром не менее 100 мм. 
2. соедините чашу унитаза  с выходом канализации с помощью отвода, определив место его расположения. Соединение не должно препятствовать свободному оттоку воды из унитаза или направлять движение выходящей воды вверх. Учтите, чем выше труба выпуска унитаза по отношению к канализации – тем эффективней смыв.

3. отметьте через монтажные отверстия основания унитаза места сверления на поверхности пола под монтажные дюбеля.

4.отсоедините чашу унитаза от канализации. Просверлите отверстия в поверхности пола  в отмеченных местах. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру дюбелей, входящих в состав комплекта.

5. вновь соедините чашу унитаза с выходом канализации. Прикрутите чашу унитаза к полу, используя входящие в комплект болты,  предустановленные дюбеля, пластиковые прокладки и колпачки.  Для повышения устойчивости унитаз – компакта рекомендуем  заделать соединение основания унитаза с полом плиточным клеем или его аналогами.

6. проверьте соответствие настроек механизмов набора и выпуска  воды требуемым настройкам для вашей модели бачка (см. таблицу).  При несоответствии настроек – отрегулируйте арматуру,  в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

Настройки клапанов набора и выпуска воды арматуры  ALCA PLAST
	Название бачка
	Высота трубы перелива 
	Высота рамки механизма выпуска воды
	Высота механизма набора воды 

	АТТИКА
	5
	5
	2

	ИДЕАЛ
	2
	2
	2

	ЛАДА
	5
	5
	4

	СТАНДАРТ
	4
	4
	4

	ВИКТОРИЯ
	6
	6
	3

	ВОЛГА
	7
	7
	3

	САМАРСКИЙ
	8
	8
	7


7. установите в бачок механизмы набора и выпуска воды в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

8. соедините шланг гибкой подводки воды со штуцером клапана набора воды.

9. отщелкните  верхнюю часть клапана выпуска воды. Вставьте крепежные болты в монтажные отверстия бачка, в соответствии с инструкцией, приложенной к комплекту арматуры.

10. установите бачок на горизонтальную полку унитаза таким образом, что бы крепежные болты вошли в монтажные отверстия  на полке, предварительно установив специальную прокладку, входящую в комплект, между бачком и чашей. Прокладка служит герметизацией соединения  бачок – чаша и не должна препятствовать прохождению воды в чашу унитаза.

11.плотно зафиксируйте бачок на чаше с помощью крепежных болтов, используя прокладки. Добейтесь полной герметичности соединения,  попеременно затягивая гайки левого и правого крепежа на 2-3 оборота.   Во  избежание разрушения бачка или чаши унитаза - не перетягивайте болты.

12.установите на чашу унитаза сиденье с крышкой с помощью крепежных элементов, соблюдая порядок монтажа, описанный в приложенной инструкции.

13. подключите  свободный конец шланга подвода воды к отводу системы холодного водоснабжения.

14. соедините верхнюю и нижние части клапана выпуска воды.  Откройте подачу воды в бачок.  Отрегулируйте уровень воды в бачке в соответствии с инструкциями для арматуры. Установите крышку на бачок, зафиксируйте ее кнопкой арматуры.

